**保定市生态环境局白沟新城分局2020年6月9日拟进行审批的建设项目环境影响评价文件公示**

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件进行审批。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2020年6月9日---2020年6月15日（5个工作日）。

听证权利告示：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话（传真）：0312—2977138（政务服务中心）

通讯地址：白沟新城政务服务中心A厅

邮 编：074004

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| 1 | 保定丰骁建筑废弃物处置有限公司建筑垃圾综合处理厂项目 | 河北省保定市高碑店市白沟镇富强大街（雄十路）东侧 | 保定丰骁建筑废弃物处置有限公司 | 河北新美汇能环保科技有限公司 | 项目位于高碑店市白沟镇富强大街东侧，中心地理坐标为北纬 39°10'4.18"、东经116° 0'16.84"。项目南侧均为空地，东侧为一处废品收购站，已租下来作为员工宿舍，西侧为保定白沟正昶汽车销售服务公司，北侧为恒冠商品混凝土有限公司。距离项目最近的环境敏感点为项目西南侧150m处正在建设的铂悦蓝山小区。项目总投资9472万元，环保投资21万元。项目占地面积5722.5m2(约合8.58亩)，建筑面积6210.1m2，主要包括生产区、原料库房区、成品库房区、办公区等，主要生产设备：阶梯式给料机1台、深腔鄂式破碎机1台、多缸高效液压圆锥破1台、高效立轴冲击破（制砂机）1台、圆振动筛3台、2台。项目年处理建筑废弃物72.2万吨。 | 职工生活生活废水水质成分简单，直接泼洒厂区抑尘，洗砂机、洗车废水产生的污泥外售；给料工序、破碎工序、筛分工序产生的颗粒物，经采取生产过程均在封闭车间内进行，给料机围挡，安装软帘，通过集气管道进入1号布袋除尘器处理后最终经15m高排气筒P1（1根）排放；三台破碎机均使用彩钢封闭，通过集气管道，进入1号布袋除尘器处理后最终经15m高排气筒P1（1根）排放；三台筛分设备均使用彩钢封闭，通过集气管道，进入2号布袋除尘器处理后最终经15m高排气筒P2（1根）排放，达到石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2排放限值；生产车间、原料库、成品库产生的无组织颗粒物使用雾炮定期抑尘排放达到《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3排放限值；厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；除尘灰作为石粉料外售综合利用，生活垃圾外运当地环卫部门指定地点。 |